Проект

**Об утверждении требований к складским помещениям, используемым для оборота (за исключением розничной продажи) алкогольной
и спиртосодержащей продукции**

В соответствии с абзацем двадцать третьим статьи 5 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3026, 3033; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 31, ст. 3433; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 11; № 17, ст. 1931; № 31, ст. 3994; № 49, ст. 6063; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 21; № 52, ст. 6450; 2010, № 15, ст. 1737; № 31, ст. 4196; 2011, № 1, ст. 42; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4566, 4601; 2012, № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4322; № 53, ст. 7584, 7611; 2013, № 30, ст. 4065; № 44, ст. 5635; 2015, № 1, ст. 43, 44, 47; № 14, ст. 2022) и подпунктом 5.2.134 Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1119; 2010, № 21, ст. 2618, № 26, ст. 3350, № 31, ст. 4251, № 42, ст. 5403; 2011, № 6, ст. 888, № 14, ст. 1935; 2012, № 7, ст. 852; № 34, ст. 4735; 2013, № 22, ст. 2814; № 33, ст. 4386; № 45, ст. 5822; 2014, № 12, ст. 1298; 2015, № 2, ст. 491), п р и к а з ы в а ю:

утвердить требования к складским помещениям, используемым
для оборота (за исключением розничной продажи) алкогольной
и спиртосодержащей продукции, согласно Приложению № 1;

признать утратившими силу пункты 2 и 3 Технических условий
в области производства и оборота (за исключением розничной продажи) алкогольной и спиртосодержащей продукции в части хранения алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, расфасованной в потребительскую тару, утверждённых приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 26 октября 2010 г. № 59н "Об утверждении Технических условий в области производства и оборота (за исключением розничной продажи) алкогольной и спиртосодержащей продукции в части хранения алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, расфасованной в потребительскую тару" (зарегистрирован Минюстом России 21 декабря 2010 г., регистрационный № 19284).

Контроль за исполнением настоящего Приказа возлагаю на заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Е.Е. Махновского.

Руководитель И.Чуян

|  |
| --- |
| Приложение №1 к приказу Федеральной службы по регулированию алкогольного рынкаот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. №\_\_\_\_\_\_ |

**Требования к складским помещениям, используемым для оборота
(за исключением розничной продажи) алкогольной
 и спиртосодержащей продукции**

1. Настоящие Требования устанавливаются к складским помещениям, используемым для оборота (за исключением розничной продажи) алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – складские помещения).

2. Складские помещения должны быть:

стационарными, отапливаемыми и вентилируемыми;

предназначены для приемки, хранения, комплектации, отпуска и учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (далее – продукция).

3. Складские помещения должны соответствовать следующим требованиям:

1) изолированы от служебных, подсобных и иных помещений капитальными стенами либо временными строительными конструкциями (перегородками) высотой от пола до потолка складского помещения;

2) каждое складское помещение (в том числе смежное) должно быть оборудовано измерительными приборами для контроля за температурно­влажностным режимом, исправность которых подтверждена соответствующими отметками о поверке средства измерения в паспорте (формуляре) на прибор (далее – измерительные приборы). Складские помещения оборудуются измерительными приборами согласно их паспорту (формуляру) или руководству по эксплуатации. Измерительные приборы
не подлежат размещению вблизи (менее 3 метров) от отопительных приборов, систем кондиционирования и (или) холодильных установок, входных и оконных проемов;

3) оборудованы стеллажами и (или) поддонами, расположенными
на расстоянии не менее 1 метра от систем отопления, водопроводных
и канализационных труб. Поддоны с продукцией при хранении
не на стеллажах должны устанавливаться в ряды шириной не более чем
из двух поддонов таким образом, чтобы расстояние между рядами и от стен составляло не менее 0,5 метра;

4) все складские помещения должны быть оборудованы светильниками;

5) оконные проемы (при их наличии) оснащаются защитными устройствами (жалюзи, карнизами, иными защитными приспособлениями) обеспечивающими защиту от попадания на продукцию прямых солнечных лучей;

6) иметь расположение строительных конструкций, которое соответствует техническому и (или) кадастровому паспорту;

7) полы в складских помещениях должны иметь ровную (без выбоин) поверхность;

8) асфальтовые полы допускаются только на площадках для выгрузки продукции из автомобилей;

9) общая площадь складских помещений организации должна быть не менее 500 м2.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_